江苏建农植物保护有限公司

年产500吨三氟咪啶酰胺原药、200吨吡唑醚菌酯原药、100吨4%1-甲基环丙烯粉剂、100吨0.03%1-甲基环丙烯粉剂

竣工环境保护自主验收意见

2025年4月30日，江苏建农植物保护有限公司根据《江苏建农植物保护有限公司

年产500吨三氟咪啶酰胺原药、200吨吡唑醚菌酯原药、100吨4%1-甲基环丙烯粉剂、100吨0.03%1-甲基环丙烯粉剂竣工环境保护验收监测报告》，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。

验收组由建设单位（江苏建农植物保护有限公司）、监测单位（江苏天宇检测技术有限公司）组成，验收组还邀请3名专家（名单附后）组成。验收组听取了建设单位关于项目建设情况、环保设施运行情况和环保管理制度落实情况的介绍、监测单位对环保验收监测情况的汇报，现场踏勘了项目配套建设的环保设施及运行情况。验收组审核了有关资料，并进行了现场核查，经认真研究讨论形成自主验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：江苏滨海经济开发区沿海工业园区南区；
占地面积：新厂区总占地面积58004.3平方米；

验收范围：年产500吨三氟咪啶酰胺原药等技改项目（年产500吨三氟咪啶酰胺原药、200吨吡唑醚菌酯原药、100吨4%1-甲基环丙烯粉剂、100吨0.03%1-甲基环丙烯粉剂）。

（二）建设过程及环保审批情况

验收项目于2023年6月12日取得盐城市行政审批局立项备案（盐行审投资备[2023]33号），于2023年11月委托编制了《江苏建农植物保护有限公司年产500吨三氟咪啶酰胺原药等技改项目（年产500吨三氟咪啶酰胺原药、200吨吡唑醚菌酯原药、100吨4%1-甲基环丙烯粉剂、100吨0.03%1-甲基环丙烯粉剂）环境影响报告书》，并于2023年12月5日取得盐城市生态环境局审批意见（盐环审[2023]17号）。2024年12月江苏建农植物保护有限公司年产500吨三氟咪啶酰胺原药等技改项目工程建设结束，主体工程和相关环保工程同时建成，2025年1月投入调试运行。
（三）投资情况

实际总投资：总投资20000万元，其中环保投资1391万元，占总投资的7.0%。

（四）验收范围

本次验收针对江苏建农植物保护有限公司年产500吨三氟咪啶酰胺原药、200吨吡唑醚菌酯原药、100吨4%1-甲基环丙烯粉剂、100吨0.03%1-甲基环丙烯粉剂废水、废气、噪声、固体废物污染防治设施进行验收。
二、工程变动情况

经现场勘察，对照《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办[2021]122号）、《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评[2020]688号）文和环办环评[2018]6号文中的《农药建设项目重大变动清单》（试行），本次验收项目在实际建设过程中，①原料二氯甲烷贮存方式调整；②脱水回收工段增加1台精馏釜。以上均不属于重大变动，本项目不存在重大变动情况。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

验收项目产生的废水主要为工艺废水、废气治理废水、设备冲洗废水和地面冲洗废水、化验室废水、真空泵废水、3#罐区喷淋水、循环冷却系统排水、初期雨水和生活污水等。二氯甲烷高盐废水、其他高浓高盐废水经车间收集后，分别先经车间废水预处理设施蒸馏预处理；预处理之后的废水和现有项目的高浓废水以及经预处理后的工艺废水一并经芬顿氧化处理；芬顿氧化出水与现有项目和本次验收项目的低浓度废水合并，经生化调节池调节水量和水质后，进入生化处理系统；生化处理采用“UASB+A/O+二沉池+混凝沉淀”工艺处理后，达标排入园区污水处理厂，设置活性炭把关工艺，当排放池出水不达标时，将排放池内的废水通过活性炭吸附处理达标后再回到排放池排放；设置备用的MBR装置，在A/O出水COD、浊度较高时进行强化处理，启动备用的MBR。

（二）废气

验收项目产生的废气主要是工艺废气、3#罐区废气、废水预处理废气、污水站废气、危废仓库尾气等。二氯甲烷、二氯乙烷、3-甲基吡啶废气、废水预处理废气采用“冷凝+一级酸吸收”预处理工艺；乙腈、二氧化硫、四氢呋喃废气采用“冷凝”预处理工艺；各经预处理后的废气与3#罐区废气合并经“三级碱吸收+树脂吸附/脱附”集中处理，尾气经过25米高13#排气筒排放。危废仓库废气采用现有的“一级水吸收+一级碱吸收+一级活性炭吸附”工艺处理，尾气经过30米高12#排气筒排放。污水处理站废气采用现有的“二级水吸收+二级碱吸收+活性炭吸附/脱附”工艺处理，尾气经过30米高12#排气筒排放。

（三）噪声

验收项目建成后主要噪声源为进出料泵、干燥器、鼓风机等运转设备。江苏建农植物保护有限公司采取置于室内、厂房隔声、基础固定、加装减震垫、距离衰减措施处理后，厂界噪声达标排放。

（四）固体废物

验收项目产生的固体废物主要为滤渣、有机废液（包括蒸馏残液、离心废液、冷凝液、母液）、废石蜡油、废水处理污泥、废盐、废液、树脂脱附液、废树脂、废包装物和生活垃圾。江苏建农植物保护有限公司针对固体废物防治方面主要按照“减量化、资源化、再利用”的原则进行，采取分类收集，妥善处理方式进行。目前已在现有项目厂区南侧设置550m2危废暂存仓库，地面已设防腐防渗层、渗滤液收集沟，安装安全照明设施和观察窗口、视频监控，设置包装标识、贮存设施警示标志牌，厂区门口张贴了危险废物信息公开栏，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）的相关规定。危险废物委托委托有资质单位定期转移处置，生活垃圾委托环卫部门清运。所有固废均得到有效处置，固废实现“零排放”。
（五）其他环境保护设施

1、环境风险防范设施
企业已委托修编突发环境事件应急预案、危险废物事故应急预案，并由盐城市滨海生态环境局备案，备案证号：320922-2024-11-H；新厂区设置了2000m3的应急事故池，且设置了阀门和提升泵，用于收集事故状态下的废水和废液，并在雨水排放口设置了截止阀；建立了应急物资供应保障体系，在应急状态下，由公司应急指挥中心统一调配使用并及时补充。

2、排污口规范化整治及在线监测装置情况

验收项目建成后，新厂区设置1个雨水排放口，利用现有项目厂区的污水排放口，各排口均设有明显标识，排污口各类标志牌均已安装，废气排放口设置监测平台、监测孔。废气排气筒已安装CEMS、VOCS在线监控系统。项目废水经厂区污水站处理后，排入园区污水处理厂，厂区污水排放口、雨水排口已按环评及批复要求安装了与市、县环保部门联网的pH、COD等在线监测装置和流量计，用于监测废水水量及水质情况。

3、其他设施
企业环境管理制度完善，设置相应的环境管理机构及专职人员，执行国家、地方环境保护法律、法规，落实环境保护行政主管部门管理要求并完成相关报表，实施环境保护方案的规划和管理，确保环保治理设施运行、维护及更新，确保各项污染物达标排放。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1、废水

验收监测期间，项目在正常生产、治理设施正常运行情况下，厂区废水总排口排放的pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷、石油类、AOX、吡啶、二氯甲烷、二氯乙烷、全盐量日平均浓度均达到园区污水处理厂接管标准限值要求。

废气

①有组织废气

验收监测期间，项目在正常生产、治理设施正常运行情况下，有组织排放的颗粒物、氯化氢、VOCs以及污水处理产生的氨、硫化氢、VOCs符合《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1、表3中相关标准限值要求；乙腈、吡啶、二氯甲烷、二氯乙烷、非甲烷总烃、臭气浓度符合《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）表1、表2相关标准限值要求；二氧化硫符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3相关标准限值要求；

②无组织废气

验收监测期间，项目在正常生产、治理设施正常运行情况下，无组织监控点的二氯甲烷、二氯乙烷、颗粒物、二氧化硫、氯化氢、吡啶、乙醇、非甲烷总烃、氨、硫化氢、臭气浓度最大浓度均符合《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）、《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）、《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中相关标准限值要求。厂区内VOCs无组织排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）中标准限值要求。

3、厂界噪声

验收监测期间，项目在主要设备和噪声防治设施正常运转的情况下，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，昼、夜间厂界噪声达标排放。

4、固体废物

验收项目固体废物均按要求综合利用或安全处置。

5、污染物排放总量

根据监测结果进行计算，验收项目废气中颗粒物、二氧化硫、氯化氢、吡啶类、乙腈、二氯甲烷、二氯乙烷、硫酸二甲酯、四氢呋喃、正庚烷、二异丙胺、乙醇、氨、硫化氢、VOCs和废水中废水量、COD、SS、氨氮、总氮、总磷、二氯甲烷、二氯乙烷、吡啶、AOX、杀菌剂、全盐量总量指标均符合环评批复的要求。

（二）环保设施处理效率

见下表。

环保设施去除效果一览表

	类别
	治理设施
	污染物去除效率评价

	废水
	二氯甲烷高盐废水、其他高浓高盐废水经车间收集后，分别先经车间废水预处理设施蒸馏预处理；预处理之后的废水和现有项目的高浓废水以及经预处理后的工艺废水一并经芬顿氧化处理；芬顿氧化出水与现有项目和本次验收项目的低浓度废水合并，经生化调节池调节水量和水质后，进入生化处理系统。生化处理采用UASB+A/O处理工艺（设置备用的MBR装置，在A/O出水COD、浊度较高时进行强化处理，启动备用的MBR），生化系统出水经沉淀池沉淀达标后经排放池接管至园区污水处理厂，设置活性炭把关工艺，当排放池出水不达标时，将排放池内的废水通过活性炭吸附处理达标后再回到排放池排放
	验收监测期间，物化系统的化学需氧量、悬浮物、二氯甲烷、二氯乙烷、甲苯、苯的处理效率分别为59.8%、94.6%、81.4%、81.5%、80.3%、80.2%；生化系统化学需氧量、氨氮、总氮、二氯甲烷、悬浮物、二氯乙烷、AOX、苯、甲苯、氯苯、总磷、挥发酚的处理效率分别为95.9%、93.3%、94.4%、95.0%、51.4%、95.2%、98.5%、94.9%、95.2%、95.3%、93.2%、77.6%

	废气
	二氯甲烷、二氯乙烷、3-甲基吡啶废气、废水预处理废气采用“冷凝+一级酸吸收”预处理工艺；乙腈、二氧化硫、四氢呋喃废气采用“冷凝”预处理工艺；各经预处理后的废气与3#罐区废气合并经“三级碱吸收+树脂吸附/脱附”集中处理，尾气经过25米高13#排气筒排放。危废仓库废气采用现有的“一级水吸收+一级碱吸收+一级活性炭吸附”工艺处理，尾气经过30米高12#排气筒排放。污水处理站废气采用现有的“二级水吸收+二级碱吸收+活性炭吸附/脱附”工艺处理，尾气经过30米高12#排气筒排放
	验收监测期间，13#排气筒的颗粒物、二氧化硫、乙醇、正庚烷、氯化氢、二氯甲烷、二氯乙烷、非甲烷总烃的处理效率分别为97.5%、89.5%、99.9%、99.9%、96.6%、97.2%、98.2%、98.4%

	噪声
	隔声门窗、隔声罩、减震垫等措施
	/

	固废
	/
	/


五、工程建设对环境的影响

1、项目工艺废水、废气治理废水、设备冲洗废水和地面冲洗废水、化验室废水、真空泵废水、3#罐区喷淋水、循环冷却系统排水、初期雨水和生活污水经厂区污水站处理达园区污水处理厂接管要求后排入园区污水处理厂做进一步处理，对周边水环境影响较小。

2、项目有组织废气、无组织废气均能达标排放，满足《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）、《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）、《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中相关标准限值要求，对周围大气环境影响较小。

3、项目厂界噪声均达标，对区域声环境影响较小。

4、项目危废暂存仓库已按要求做了规范处理，对土壤及地下水的影响较小。
六、验收结论

江苏建农植物保护有限公司年产500吨三氟咪啶酰胺原药、200吨吡唑醚菌酯原药、100吨4%1-甲基环丙烯粉剂、100吨0.03%1-甲基环丙烯粉剂污染防治设施已按环评要求建设到位，做到了“三同时”；验收监测期间，污染物排放浓度符合国家和地方相关标准，污染物总量在环保部门审批总量控制指标范围内；该项目环境影响报告书审批后，项目建设过程当中与环评对比，未出现重大变动；项目建设过程中未造成重大环境污染事故和重大生态破坏；根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019）》管理要求，本项目已完成排污许可变更工作；本项目不属于分期建设项目；项目建成以来未受到环境主管部门的处罚及整改要求；验收报告的基础资料数据完整真实，验收结论明确合理；现场核查时，未发现违反其他环境保护法律法规规章等规定的现象。

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）的要求，江苏建农植物保护有限公司年产500吨三氟咪啶酰胺原药、200吨吡唑醚菌酯原药、100吨4%1-甲基环丙烯粉剂、100吨0.03%1-甲基环丙烯粉剂在不涉及重大变动的前提下，废水、废气、噪声、固体废物污染防治设施竣工环境保护验收合格。

七、后续要求

在以后运行过程中，应进一步做好以下工作：

1、对环保设施进行定期检查、维护，确保环保处理设施的正常运行及污染物稳定达标排放。

2、做好固废管理，完善台账。

3、按规范开展日常监测工作。                                                                      

验收组组长：             

验收组成员：                                 

日期：

八、验收组人员信息

本次江苏建农植物保护有限公司年产500吨三氟咪啶酰胺原药、200吨吡唑醚菌酯原药、100吨4%1-甲基环丙烯粉剂、100吨0.03%1-甲基环丙烯粉剂竣工环境保护自主验收组组成如下：

A：验收组负责人

——江苏建农植物保护有限公司           

B：验收组相关单位

——建设单位                 江苏建农植物保护有限公司

——验收监测报告编制单位     江苏天宇检测技术有限公司

C：验收组技术专家

——原盐城市环保研究所                   卢铁农

——江苏省盐城环境监测中心               朱广灿

——盐城师范学院                         季宝华
具体自主验收人员名单及相关信息见附件的人员信息一览表。



